Didascalie

Fig.1_ Schema di confronto tra linguaggi: in rosso CityGML, in nero Carta del Rischio, in verde IFC.
Fig. 2_Bologna. Individuazione dell’area del Baraccano.
Fig. 3_Corrispondenza tra struttura del modello HBIM realizzato mediante Revit ed elementi di Carta del Rischio.
Fig. 4_Traduzione delle informazioni richieste dalla Scheda Unità Urbane di Carta del Rischio in parametri di modello.
Fig. 5_Associazione dei parametri agli elementi di modello.
Fig. 6_Planimetria dell’area del Baraccano basata sulla CTC di Bologna con identificazione le unità urbane.
Fig. 7_Visualizzazione del modello per volumi in Revit.
Fig. 8_Interfaccia dell’applicativo ArcGIS Survey123 messo a punto per digitalizzare il processo di acquisizione dati necessari per la compilazione della Scheda Unità Urbana di Carta del Rischio.
Fig. 9_Applicativo ArcGIS Survey123: scheda di controllo per l’allineamento dei campi del rilevamento con i parametri del modello HBIM.
Fig. 10_Schema del flusso di lavoro messo a punto.
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