Figura 1 – Rappresentazione della struttura della cupola di Santa Maria del Fiore con i quattro ordini di catene. Disegno delle autrici.
Figura 2 – Rappresentazione della catena lignea della Cupola di Santa Maria del Fiore come rilevata da Giovan Battista Nelli a fine Seicento (SGRILLI 1733, tav. VII).
Figura 3 – Rappresentazione della catena lignea per mano di Josef Durm. Si noti la catena lignea (DURM 1887, tav. I).
Figura 4- I tre giunti rappresentati in figura (da sinistra a destra: vano 10, 13 e 19) mostrano in maniera abbastanza evidente alcuni dettagli del sistema di connessione che non compaiono nel rilievo del Nelli. Fotografie degli autori.
Figura 5 – Prospetto sintetico delle tipologie di giunto individuate sulla cerchiatura lignea.
Figura 6 – Planimetria della cerchiatura lignea (vista dall’alto) illustrativa della distribuzione delle diverse tipologie di giunto individuate 
Figura 7 – Giunti di tipologia A: modello 3D, vano 13 e vano 9. Immagini ad opera degli autori.
Figura 8 – Giunti di tipologia B: modello 3D, vano 22 e vano 7. Immagini ad opera degli autori.
Figura 9 – Giunti di tipologia C. modello 3D e vano 8. Immagini ad opera degli autori.
Figura 10 – Giunti di tipologia D: modello 3D, vano 22 e vano 15. Immagini ad opera degli autori.
Figura 11 – Giunti di tipologia E: modello 3D e vano 17. Immagini ad opera degli autori.
Figura 12 – Giunti di tipologia F: modello 3D e vano 1. Immagini ad opera degli autori.
Figura 13 – Raffronto qualitativo e dimensionale tra la nota di spesa del legnaiolo (1823) e il tratto di catena visibile nel vano 17 nelle sue condizioni attuali (2018).
Figura 14 – Staffa attualmente visibile nel vano 17 (vela 6). Si noti come, tanto le parti che la compongono, quanto le dimensioni siano coerenti con la nota di spesa redatta dal magnano nel 1823. Fotografia degli autori.
Figura 15 – Perno dei giunti di tipologia E (vano 17, vela 6). Si osservino il dado quadrato, avvitato al fusto filettato e la “stacciola” in legno. Fotografia degli autori.
Figura 16 – A sinistra: Illustrazione di uno dei sistemi da impiegarsi per collegare tra loro due travi lignee. A destra: Rappresentazione dei diversi elementi che compongono una staffa, incluso il regoletto in legno da posizionarsi tra la trave e la staffa (DD). Entrambe le immagini sono tratte da VALADIER 1831, tav. LXVIII.
Figura 17 – Una staffa piuttosto simile a quella di tipologia E, individuata presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e risalente indicativamente al 1784. Immagine tratta da TAMPONE 1990, p. 290.

Tabella 1 – Calcolo del peso di staffe e chiavarde di tipo E, in base alle dimensioni ricavate dal rilievo del 2018.
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