Figura 1. Prospetto principale di Palazzo Belimbau su piazza della Nunziata. Indicazione della porzione dell’edificio oggetto di studio nell’ambito della ricerca PRIN 2017 HPFC (fotopiano, Laboratorio MARSC, Dipartimento DAD, Università degli Studi di Genova, 2018). 
 
Figura 2. Fotopiani ottenuti tramite fotogrammetria Structure-from-motion della volta dell’atrio al piano terreno nel 2017, prima degli interventi di restauro (a sinistra), e a luglio 2023 (a destra), a seguito degli interventi di restauro dell’atrio (fotopiani, Laboratorio MARSC, Dipartimento DAD, Università degli Studi di Genova, 2017 e 2023). 
 
Figura 3. Schema delle interazioni del sistema informativo. I dati sono archiviati e gestiti a livello centrale in un database e possono essere implementati e fruiti dai diversi operatori in ambiente GIS, Database, APP e/o HBIM. 
 
Figura 4. Schermata del progetto GIS in QGIS con visualizzazione della planimetria dell’atrio al piano terreno, con i coni ottici delle fotografie, le schede di dettaglio dei serramenti, il fotopiano della volta, la mappa del degrado e dei punti di prelievo dei campioni (a sinistra). Scheda di consultazione delle informazioni relative al campione 5: analisi SEM-EDS di un campione di tinta della volta con strato delle informazioni archiviate nel database, anteprima delle immagini associate e collegamento alla relazione con i risultati delle analisi (a destra). 
 
Figura 5. Processo di generazione del modello HBIM dell’atrio al piano terreno. Nuvola di punti derivante dal rilievo laser scanner e nuvola di punti fotogrammetrica; modellazione dell’intradosso della volta in Blender dalla nuvola di punti e dalle curve di livello; modellazione in Revit dell’atrio al piano terreno. 
 
Figura 6. Finestra n. 13, atrio al piano terreno. Dai primi rilievi e studi in situ alla definizione della famiglia nel modello HBIM con i parametri condivisi per la descrizione dell’elemento, del suo stato di conservazione e degli interventi previsti.  

