Didascalie
Fig. 1. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. La facciata della chiesa (***, anno). 
Fig. 2. Planimetria e rappresentazione prospettica del santuario di Savona con i suoi annessi, 1773 c. (da VINZONI 1773 [1985], p. *).
Fig. 3. Rappresentazione prospettica della piazza del santuario di Nostra Signora della Misericordia, 1822 (da MEIRANA 1993, p. 170).
Fig. 4. La piazza del santuario in una Cartolina postale illustrata di primo Novecento. Sulla destra la facciata dell’Ospizio nuovo (collezione privata).
Fig. 5. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia, cappella della Crocetta. Particolare dell’affresco di Bartolomeo Guidobono raffigurante l’Ospizio nuovo, 1680 (foto ***, anno).
Fig. 6. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. L’ospizio dei poveri in una immagine della prima metà del Novecento (da NOBERASCO 1936, p. 72).
Fig. 7. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. L’area di intervento con l’indicazione degli edifici le cui facciate sono state oggetto di rilievo, studio, analisi (da google maps? Rielaborata da ***) sarebbe necessaria un’immagine a più alta risoluzione.
Fig. 8. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Restituzione del rilievo in fotogrammetria digitale piana del fronte principale dell’Ospizio dei poveri (elaborazione ***).  
Fig. 9. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Analisi dei materiali impiegati nel fronte principale dell’Ospizio (elaborazione ***)
Fig. 10. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Mappa dei principali fenomeni di degrado/alterazione (non è mappata l’erosione superficiale (a tre gradi di intensità e profondità), perché estesa su tutta la superficie (elaborazione ***).
Fig. 11. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolare della ghiera di un arco in mattoni, probabile traccia di un portico tamponato in fase successiva (foto ***, anno).
Fig. 12. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Arco di scarico inglobato nella muratura del secondo piano (foto ***, anno).
Fig. 13. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolare del cornicione; sono evidenti le tracce di alcune aperture ricavate in rottura nella muratura preesistente e successivamente tamponate (foto ***, anno).
Fig. 14. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolare della cornice in mattoni pieni che taglia un’apertura successivamente tamponata (foto ***, anno).
Fig. 15. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolare della cornice di base del cornicione sovrapposta al capo-chiave di una catena metallica interna (foto ***, anno).
Fig. 16. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Capitello in pietra di Finale, probabilmente di reimpiego, come dimostra l’incavo nella parte superiore forse destinato ad accogliere un altro elemento (foto ***, anno).
Fig. 17. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Capitello in mattoni pieni rivestito con malta di calce aerea e finitura cromatica a imitazione della pietra di Finale (foto ***, anno).
Figg. 18- 19. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Sottili lastre in ardesia impiegate come sagome “a perdere” nel cornicione (foto ***, anno).
Fig. 20. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolare della strombatura di una finestra. Nella parte bassa si nota la finitura con intonaco graffito che imita un paramento in mattoni pieni. La differenza rispetto alla muratura superiore indica che, in una fase successiva alla sua realizzazione, la finestra è stata ampliata verso l’esterno e verso il basso (foto ***, anno).
Fig. 21. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolare dell’arco d’ingresso. Sulla ghiera è visibile la scritta “Ospizio dei poveri” (foto ***, anno).
Fig. 22. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Per la presenza degli alberi Il fronte è in ombra per l’intera giornata. L’umidità ambientale e la mancata insolazione favoriscono alcune forme di degrado quali quelle causate da patine biologiche e vegetazione infestante (foto ***, anno).
Fig. 23. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. La presenza di cavi per il passaggio di impianti ormai in disuso, distribuiti in modo disordinato, per le discontinuità prodotte nella muratura favoriscono l’accumulo di depositi superficiali e l’infiltrazione di acqua (foto ***, anno).
Figg. 24-26. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Simulazione in ambiente virtuale degli esiti progettuali. In particolare, I fase (fig. 24): pulitura superfici; rimozione di impianti, vegetazione, ecc.; II fase (fig. 25): pulitura superfici; rimozione di impianti, vegetazione, ecc.; stuccatura giunti, fessure, ecc.; stesura intonaco parte basamentale; stesura strato non strato sui cornicioni e sulle paraste; III fase (fig. 26): parziale ripresa di intonaci mancanti; velatura superficiale (elaborazione ***).
Fig. 27. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolare della nuova copertina in ardesia a protezione delle cornici marcapiano (foto ***, anno).
Fig. 28. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Inserimento di barre in acciaio per l’ancoraggio delle parti da ricostruire a scopo “protettivo” (foto ***, anno).
Figg. 29-30. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Applicazione a spatola della malta di calce e successivo “ripassamento” a spugna bagnata (foto ***, anno).
Figg. 31-36. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolari delle membrature architettoniche prima e dopo l’intervento protettivo con velature (foto ***, anno).
Fig. 37-40. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Particolari della facciata prima e dopo il trattamento con velatura (foto ***, anno).
Fig. 41. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. La velatura lascia trasparire le porzioni d’intonaco delle spalle esterne di alcune finestre con finitura a finto paramento in mattoni (foto ***, anno).
Fig. 42. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Coccio in ceramica databile alla prima metà del XVII secolo individuato nel corpo dell’intonaco dopo l’installazione dei ponteggi (foto ***, anno).
Fig. 43. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Canna fumaria scoperta nel corpo della muratura a cantiere avviato (foto ***, anno).
[bookmark: _GoBack]Figg. 44-47. Savona, santuario di Nostra Signora della Misericordia. Fronte principale dell’Ospizio dei poveri. Alcuni particolari della facciata a intervento concluso (foto ***, anno).







