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Il restauro architettonico in Europa: attualità di un esercizio culturale fra tracce della storia e visione del futuro.
DIDASCALIE
Fig. 1. Sistemazione dell’area archeologica della Praça Nova, presso il Castello di São Jorge a Lisbona (foto di Marco Pretelli)
Fig. 2. Protezione dei resti della cosiddetta “Stazione-Z” nel campo di concentramento di Sachsenhausen, vicino a Berlino (foto di Donatella Fiorani)
Fig. 3. Struttura per la protezione e la musealizzazione della villa romana La Olmeda a Palencia, Spagna (da http://pedrosadelavega.es/index.php/turismo/villa-romana-de-la-olmeda/) 
Fig. 4. Veduta della Central Eléctrica de Mediodía a Madrid prima dell’intervento di trasformazione (http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/directores3/lopez_otero.html) 
Fig. 5. Veduta del Caixa Forum di Madrid (http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/node/1414) 
Fig. 6. Pianta del Museo di storia militare a Dresda (http://www.dezeen.com/2011/09/29/dresden-museum-of-military-history-by-daniel-libeskind/)
Fig. 7. Veduta di un frammento combusto della Mackintosh School of Art a Glasgow. L’incendio del maggio 2014 ha distrutto la biblioteca e i suoi arredi in legno, del 1909. I restauri avviati nel 2016 prevedono fra l’altro la restituzione dell’assetto originario della biblioteca e l’inserimento di nuovi impianti (foto di Stefano Francesco Musso)
Fig. 8. Veduta del cortile interno del castello di Potsdam, Germania, ricostruito fra il 2011 e il 2016 (foto di Donatella Fiorani)
Fig. 9. Cantiere di ricostruzione dello Schloss a Berlino, Germania. Il dettaglio mostra la fase di rivestimento in pietra e mattoni della struttura portante in cemento armato (foto di Donatella Fiorani, agosto 2016)
Fig. 10. Veduta del cantiere di ricostruzione dello Schloss a Berlino, Germania, in corrispondenza della testata orientale ‘contemporanea’ (foto di Donatella Fiorani, agosto 2016)
Fig. 11.  Moritzkirche ad Augusta, in Germania: veduta della chiesa rispettivamente nel 1714, nel 1944, nel 1946, nel 2007 e nel 2016. La chiesa medievale, privata della copertura e dei rivestimenti dai bombardamenti bellici, è stata ricomposta nel dopoguerra con la ricostruzione delle volte e i rifacimento delle finiture. Il nuovo recente rifacimento degli intonaci ha particolarmente accentuato l’essenzialità dei volumi, esaltati nella loro purezza dalla disposizione di un intonaco bianco liscissimo (http://www.moritzkirche.de/kirche-st-moritz) 
Fig. 12. Interno della chiesa dei Domenicani (Dominikanerkerk, definita anche, commercialmente, Selexyz-Domincan, dal nome della libreria che ospita) a Maastricht, Olanda (foto di Donatella Fiorani)
Fig. 13. ‘Haus im Haus’: inserimento di un nuovo spazio per uffici all’interno di una delle due sale del palazzo della Camera di Commercio di Amburgo, Germania (foto di Donatella Fiorani)
Fig. 14. Interno del Museo d’Arte della Catalogna a Barcellona, Spagna, con l’allestimento degli affreschi staccati dalle chiese romaniche (foto di Donatella Fiorani) e, a destra, simulazione virtuale degli affreschi staccati dalla chiesa di Sant Climent de Taüll  (http://projection-mapping.org/mapping-sant-climent-de-taull/)
Fig. 15. Veduta di una sala del palazzo Grimani a Venezia dopo i restauri (foto di Claudio Menichelli)
Fig. 16. Chateau d’Esserts-Blay in Savoia, Francia (http://openbuildings.com/buildings/chteau-desserts-blay-profile-3342) 
Fig. 17. Castel Saliceto, Italia (http://dailystorm.it/2015/07/13/antico-e-contemporaneo-la-torre-tecnologica-del-castello-di-saliceto/)
Fig. 18. Interno della sala centrale con la scala ricostruita nel Neues Museum a Berlino (foto di Donatella Fiorani)
Fig. 19. Interno del cortile ‘egizio’ ricostruito nel Neues Museum a Berlino (foto di Donatella Fiorani)



Donatella Fiorani
“Sapienza” Università di Roma					
donatella.fiorani@uniroma1.it

 


